Fundamentación del Firewall y seguridad

Tercera entrega 25/10/2019

Ruta en GitLab: /Actividades/Taller03020/

Firewall:

Nuestra empresa tiene 2 firewalls con diferentes políticas, uno está ubicado entre la conexión del Router principal y el Switch principal, el cual es permisivo y va a controlar que entren y salgan del firewall y a la red interna todos los paquetes menos los que vengan por conexión de tipo FTP (puertos 20/21) y por SSH (22) excepto en el caso de los programadores, los cuales pueden salir de la red por SSH y pueden entrar paquetes por SSH que tengan una conexión previa establecida y tengan como destino la red de los programadores. También se encarga de redireccionar todos los paquetes que vengan por los puertos 80 y 443 hacia el servidor HTTP en la DMZ.

El otro firewall se ubica entre la conexión del Switch principal y el Switch de la sala de servidores, el cual es restrictivo y se encarga de bloquear todas las conexiones menos las realizadas por el puerto de Informix (9088) y las conexiones SSH (1112) realizadas por la red de los programadores.

Antivirus:

También, las terminales de nuestra empresa y las que serán vendidas al cliente poseen Windows 10pro, un sistema operativo que tiene implementado un antivirus gratuito creado por Microsoft llamado “Windows defender”, lo cual le permite al cliente ahorrarse el costo de un antivirus.

UPS:

Nuestra empresa colocará una UPS para suministrar poder a cada uno de los componentes de hardware principales dentro de la sala de servidores en caso de que falle el suministro de energía.

Utilizaremos una UPS marca Forza con una capacidad de 600w, una eficiencia del 90% y 2 baterias internas de 12v y 7Ah cada una.

Cálculo de duración:

Servidor principal: ((2x12x7x0,90) /516) x 60 = 17.6min

Servidor de respaldo: ((2x12x7x0,90) /416) x 60 = 22min

Servidor Web: ((2x12x7x0,90) /416) x 60 = 22min

Router principal: ((2x12x7x0,90) /35) x 60 = 259min

Switch principal: ((2x12x7x0,90) /23) x 60 = 394min

Firewall 1: ((2x12x7x0,90) /300) x 60 = 30min

Firewall 2: ((2x12x7x0,90) /300) x 60 = 30min

REGLAS DEL FIREWALL PERMISIVO

## FLUSH de reglas

iptables -F

iptables -X

iptables -Z

iptables -t nat –F

## Establecemos politica por defecto

iptables -P INPUT ACCEPT

iptables -P OUTPUT ACCEPT

iptables -P FORWARD ACCEPT

iptables -t nat -P PREROUTING ACCEPT

iptables -t nat -P POSTROUTING ACCEPT

##Nota: eth0 es la interfaz de red conectada al router

# Con esto permitimos hacer forward de paquetes en el firewall, o sea

# que otras máquinas puedan salir a traves del firewall.

echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip\_forward

# solo los programadores puedan salir por ssh

iptables -A FORWARD -s 192.168.14.0/26 -dport 22 -m state --state NEW, ESTABLISHED, RELATED -j ACCEPT

# solo permito entrar paquetes ssh si hay una conexion establecida y va hacia la red de los prog

iptables -A FORWARD -d 192.168.14.0/26 -dport 22 -m state --state ESTABLISHED, RELATED -j ACCEPT

# no puede entrar al firewall todo lo que venga por ssh (22)

iptables -A INPUT -p tcp -dport 22 -j DROP

# no puede salir del firewall todo lo que venga por ssh (22)

iptables -A OUTPUT -p tcp -dport 22 -j DROP

# no puede entrar a la red todo lo que venga por ssh (22)

iptables -A FORWARD -p tcp -dport 22 -j DROP

# no puede entrar al firewall todo lo que venga por ftp (20/21)

iptables -A INPUT -p tcp --dport 20:21 -j DROP

# no puede salir del firewall todo lo que venga por ftp (20/21)

iptables -A OUTPUT -p tcp --dport 20:21 -j DROP

# no puede entrar a la red todo lo que venga por ftp (20/21)

iptables -A FORWARD -p tcp --dport 20:21 -j DROP

# Todo lo que venga por el exterior y por el puerto 80 lo redirecciono al server http

iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 80 -j DNAT --to 192.168.1.200:80

# Todo lo que venga por el exterior y por el puerto 443 lo redirecciono al server http

iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 443 -j DNAT --to 192.168.1.200:443

REGLAS DEL FIREWALL RESTRICTIVO

## FLUSH de reglas

iptables -F

iptables -X

iptables -Z

iptables -t nat -F

## Establecemos politica por defecto

iptables -P INPUT DROP

iptables -P OUTPUT DROP

iptables -P FORWARD DROP

iptables -t nat -P PREROUTING DROP

iptables -t nat -P POSTROUTING DROP

# puede entrar a la red todo lo que venga por Informix (9088)

iptables -A FORWARD -p tcp -dport 9088 -j ACCEPT

# solo los prog pueden conectarse al servidor por ssh (1112)

iptables -A FORWARD -s 192.168.14.0/26 -p tcp -dport 1112 -j ACCEPT

# solo pueden salir paquetes del firewall por ssh si hay conexion establecida con los prog

iptables -A FORWARD -d 192.168.14.0/26 -dport 1112 -m state --state ESTABLISHED, RELATED -j ACCEPT